|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
|  |  |
|  |  |

Информирование о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства

Уважаемые жители городского (сельского) поселения!

АО «Энергия» доводит до сведения всех заинтересованных лиц уведомление о недопущении нарушений охранных зон линий электропередачи. По землям населенных пунктов проходят воздушные и кабельные линии электропередачи напряжением 0,4 и 10 кВ.

В последние годы при проведении земляных работ физическими и юридическими лицами участились случаи повреждения линий электропередачи напряжением 0,4 – 10 кВ, принадлежащих АО «Энергия», причинами повреждения кабельных линий является нарушения охраны труда при производстве земляных и разгрузочных работ в охранной зоне линий электропередачи, а также нарушения порядка согласования и производства указанных работ (отсутствие ордер-разрешения на производство земляных работ или согласования со стороны АО «Энергия»).

На основании действующих Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160, предупреждаем Вас о том:

1. Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев устанавливаются особые условия использования земельных участков, на которых они расположены (устанавливаются охранные зоны).
2. Охранные зоны электрических сетей устанавливаются вдоль линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи на следующем расстоянии:
* для воздушных линий электропередачи напряжением до 1000 В – 2 м;
* для воздушных линий электропередачи напряжением 6-10 кВ с неизолированными проводами – 10 м, с изолированными проводами – 5 м;
* для подземных кабельных линий электропередачи – 1 м;
* вокруг подстанций напряжением 10-6/0,4 кВ – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии – 10 м.
1. В охранных зонах без письменного согласия владельца объекта электросетевого хозяйства ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
2. набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
3. проводить работы, угрожающие повреждению объектов электросетевого хозяйства, размещать объекты и предметы, которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники;
4. находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях;
5. разводить огонь;
6. размещать свалки;
7. производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
8. убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо предупреждающие и информационные надписи, нанесенные на объекты электроэнергетики);
9. складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
10. размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей;
11. использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
12. устанавливать рекламные конструкции.
13. проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
14. земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
15. полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
16. полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи);
17. посадка и вырубка деревьев и кустарников.
18. Организации, должностные лица и граждане, виновные в нарушении требований охраны электрических сетей привлекаются к административной и гражданско-правовой ответственности в установленном порядке.
19. По всем вопросам, связанным с охраной электрических сетей можно обращаться в соответствующий электроучасток (актуальный список представлен на сайте АО «Энергия» в разделе об организации - контакты) или по телефону горячей линии АО «Энергия»: 8-800-250-82-85.

С уважением,

Главный инженер Н.М. Салихов